АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен « 01 » апреля 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель ТС | **УАЗ-390995** |
| Инвентарный номер | **00002797** |
| Регистрационный номер | **М441РЕ 102** |
| Идентификационный номер (VIN) | **XТТ390995D0479768** |
| Год выпуска ТС | **2012** |
| Модель, № двигателя | **409100 № C3071924** |
| Шасси, (рама) № | **374100C0401061** |
| Кузов, (прицеп) № | **390900C0116371** |
| Цвет кузова (кабины) | **Белая ночь** |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | **73 НО № 256092 от 24.12.2012г.** |
| Свидетельство о регистрации ТС | **9937 № 397444 от 22.09.2021г.** |
| Балансовая стоимость, руб. | **504362,34** |
| Остаточная стоимость, руб. | **135379,86** |
| Пробег (показания одометра) км. | **247938** |

Принадлежность транспортного средства:

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово

Адрес владельца: с.Месягутово, ул. Промышленная, д.1

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Дополнительно установленное оборудование:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ цилиндра-поршневой группы, коленчатого вала, повышенный расход масла, замена глушителя, основного радиатора. Требуется текущий ремонт.

Трансмиссия:

Затрудненное переключение передач КПП, шлицевой части карданных валов, износ шарниров шруса. Требуется текущий ремонт.

Ходовая часть:

Люфт в рулевом механизме, износ амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых наконечников, шаровых опор, тормозных барабанов и накладок, износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. Требуется текущий ремонт.

Салон:

Коррозия кабины, рамы (ржавчины, сколы, трещины), износ обшивки салона, сидений.

Директор филиала ПАО «Газпром

газораспределение Уфа» в с. Месягутово \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Р.Д. Ахметшин/

Начальник ТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Сычев/

М.П.

## Представитель организация-оценщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /