АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель ТС | УАЗ-390945 |
| Государственный регистрационный знак | В169РО102 |
| Инвентарный номер | 50183 |
| Идентификационный номер (VIN) | XTT390945А0400652 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 409100\*А3026244 |
| Кузов (кабина прицеп) № | 390940А0106074 |
| Шасси (рама) № | 330360А0421944 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛАЯ НОЧЬ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73 НВ 204688 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 02 13 №740307 |
| Балансовая стоимость, руб. | 2360,00 |
| Остаточная стоимость, руб. | 382,06 |
| Пробег (показания одометра) км. | 243649 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее

Адрес владельца РБ, г. Белебей, Ул. Шоссейная, 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: **нет**

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: **нет**

3. Дополнительно установленное оборудование: **не установлено**

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: **нет**

5. Эксплуатационные дефекты:

**Кузов:** коррозия кузова, дверей

**Двигатель:** Износ цилиндра-поршневой группы, коленчатого вала, повышенный расход масла**.**

**Требуется частичный ремонт ДВС**

**Трансмиссия:** износ КПП, замена главной пары переднего и заднего моста. **Требуется частичный ремонт КПП.**

**Ходовая часть**: требуется замена рессорных листов, амортизаторов, рулевых наконечников, тормозных барабанов. **Требуется частичный ремонт**

**Салон:** требуется замена обшивки сидений и крыш. **Требуется текущий ремонт**

Директор филиала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.И. Мухаметдинов /

Начальник Транспортной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.Ю. Сидоров /

М.П.

Представитель организация-оценщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/