АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен « 5 » мая 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель ТС | **ВАЗ-212140** |
| Инвентарный номер | **06-2205** |
| Регистрационный номер | **М047РР 702** |
| Идентификационный номер (VIN) | **ХТА21214081896613** |
| Год выпуска ТС | **2008** |
| Модель, № двигателя | **21214 9221253** |
| Шасси, (рама) № | **Отсутствует** |
| Кузов, (прицеп) № | **ХТА21214081896613** |
| Цвет кузова (кабины) | **Темно-зеленый** |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | **39 РН №079106 от 01.04.2021г.** |
| Свидетельство о регистрации ТС | **99 74 № 998042 от 10.12.2024г.** |
| Балансовая стоимость, руб. | **344981,68** |
| Остаточная стоимость, руб. | **10604,39** |
| Пробег (показания одометра), км | **405 000** |

Принадлежность транспортного средства:

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау

Адрес владельца: г. Кумертау, ул. К.Маркса 2 «а»

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Дополнительно установленное оборудование:

газобаллонное оборудование (КПГ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Эксплуатационные дефекты:

Кузов:

Коррозия полов, порогов, сквозная коррозия кузова, двери задка и колесных арок, разрушение лакокрасочного покрытия.

Двигатель:

Повышенный расход масла, повышенный шум, Нестабильная работа. Требуется текущий ремонт

Трансмиссия:

Повышенный шум и вибрация при движении, затрудненное переключение передач КПП. Требуется текущий ремонт

Ходовая часть:

Люфт в рулевом редукторе, износ рулевых наконечников, износ шарниров рычагов, износ амортизаторов. Требуется текущий ремонт

Салон:

Разрушение каркаса сидений, Износ обивки сидений и панелей салона.

Директор филиала

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Р. Исхаков /

Начальник Транспортной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Рябов /

М.П.

## Представитель организация-оценщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /