АКТ

Технического осмотра транспортного средства 

Составлен « 27 »  июля 2026 года
	   Марка, модель ТС 
	Chevrolet Captiva КLAC

	   Государственный регистрационный знак
	Н550СЕ 102 RUS

	   Инвентарный номер
	1114а

	   Идентификационный номер (VIN)
	XUUCG264JB0000776

	   Год выпуска ТС
	2012

	   Модель, № двигателя
	LE5 №113330234

	   Шасси, (рама) №
	отсутствует

	   Кузов, (прицеп) №
	XUUCG264JB0000776

	   Цвет кузова (кабины)
	Белый

	   Паспорт транспортного средства (ПТС)
	02 РК № 582525

	   Свидетельство о регистрации ТС
	9922 № 524536

	   Балансовая стоимость, руб.
	1 016 856,97

	   Остаточная стоимость, руб.
	37 448,24

	   Пробег (показание одометра) км.
	561 236


Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58
В результате визуального осмотра установлено: 
1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: 

___________________________________________________________________________________________
3. Дополнительно установленное оборудование: 

___________________________________________________________________________________________
4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: 

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: Сульфатация АКБ, лобовое стекло - замена, неисправен кондиционер. Необходим текущий ремонт электропроводки.
Двигатель:  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, не развивает необходимую мощность. Требуется капитальный ремонт двигателя. 
__________________________________________________________________________________________
Трансмиссия: Необходима замена сцепления. 
__________________________________________________________________________________________
Ходовая часть: Не работает задний мост, необходима замена амортизаторов стоек, подшипников ступиц. Предельный износ шин. __________________________________________________________________________________________
Салон: 

 __________________________________________________________________________________________
Директор филиала __________________________________/ _____ Э.И. Гумеров_______/
Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П 

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/
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