**АКТ**

Технического осмотра транспортного средства

Составлен «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель ТС |  УАЗ 390995 |
| Регистрационный номер |  О206ВУ102 |
| Инвентарный номер |  13-4255 |
| Идентификационный номер (VIN)  |  XTT390995С0474677 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100\*С3060168 |
|  Шасси, (рама) № | 374100С0495969 |
|  Кузов, (прицеп) № | 390900С0214089 |
|  Цвет кузова (кабины) |  БЕЛАЯ НОЧЬ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) |  73 НО 249309 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 9945 479941 |
| Балансовая стоимость, руб. | 386 389,83 |
| Остаточная стоимость, руб. | 103 031,30 |
| Пробег (показание одометра) км. | 303022 |

Принадлежность транспортного средства филиал

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: г. Нефтекамск ул. Карла Маркса 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Дополнительно установленное оборудование: газобаллонное оборудование (КПГ)

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Эксплуатационные дефекты:

**Двигатель:** Износ цилиндра-поршневой группы, клапанов ГБЦ, коленчатого вала, повышенный расход масла. **Требуется текущий ремонт.**

 **Трансмиссия:** Износ главной передачи, подшипников, шестерен, валов КПП; износ подшипников, шестерен раздаточной коробки; износ главной передачи, подшипников переднего моста, заднего моста; износ шлицевой части карданных валов; **Требуется ремонт.**

**Ходовая часть:** Люфт в рулевом механизме, износ амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых наконечников, шаровых опор, тормозных барабанов и накладок, износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. **Требуется ремонт**

**Салон:** Сквозная коррозия кузова, разрушение несущих рам, обшивка сидений и салона изношена. **Требуется капитальный ремонт.**

Директор филиала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.М. Талипов. /

Начальник ТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Б.Н. Яримов/

М.П.

Представитель организация-оценщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_