АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен « » 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
|  Марка, модель ТС |  **ЭО-2621** |
|  Инвентарный номер |  **18-5359** |
|  Регистрационный номер | **0748ММ02** |
|  Идентификационный номер (VIN) | **ОТСУТСТВУЕТ** |
|  Год выпуска ТС | **2012** |
|  Модель, № двигателя | **726792** |
|  Шасси, (рама) № | **010/00805422** |
|  Кузов, (прицеп) № | **ОТСУТСТВУЕТ** |
|  Цвет кузова (кабины) |  **СИНИЙ** |
|  Паспорт транспортного средства (ПТС) | **СА № 000053 от 27.11.2012г.** |
| Свидетельство о регистрации ТС | **СК № 376013 от 25.12.2020г.** |
| Балансовая стоимость, руб. | **916 271,18** |
| Остаточная стоимость, руб. | **102 429,57** |
| Пробег (показания одометра) км | **6774** |

Принадлежность транспортного средства: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал)

Адрес владельца: г. Уфа д. Князево, ул. Кирова д.2

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Дополнительно установленное оборудование:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Эксплуатационные дефекты:

Кузов:

Коррозия кузова, сколы лакокрасочного покрытия.

Двигатель:

Повышенный шум. Износ цилиндро-поршневой группы, коленчатого вала, повышенный расход масла

Трансмиссия:

Повышенный шум и вибрация при движении, затрудненное переключение передач КПП, износ КПП, редуктора заднего моста.

Ходовая часть:

Люфт в рулевом механизме, подшипников ступиц, рулевых наконечников, износ шин.

Салон:

Износ обивки сидений. Сквозная коррозия кузова.

Заключение о техническом состоянии: **Требуется ремонт.**

Директор филиала

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.Р. Кускильдин /

Начальник ТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.Г. Бакиров/

М.П.

## Представитель организация-оценщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /